Policové regály pro spisovnu Městského úřadu Rumburk

* 1. **Charakteristika konstrukce**

Celokovové skládané policové regály.

* 1. **Popis konstrukce**

Policové regály budou tvořeny RÁMY a POLICEMI: tyto prvky budou sestaveny do konstrukce a lze je přestavět.

Otvory ve sloupech rámu umožňující svislé přestavení úrovní, navržené min. zatížení 75 kg.

Zinkování nebo lakování – katofréza. Minimální hloubka regálu 350 mm a minimální výška 360 mm.

* 1. **Bezpečnost**

Výpočtové požadavky, zkoušky a testy použitých materiálů, profily, výrobní a montážní procesy budou zaručovat nejvyšší součinitele bezpečnosti pro konstrukce a především pro osoby pracující ve spisovně.

* 1. **Záruka**

Záruka min. 2 roky.

* 1. **Využitelná plocha**

Využitelná plocha s ohledem na přístup k regálům dle platných norem a předpisů.