|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název zboží | Množství | Jednotka  ( MJ) | Jednotková cena bez DPH  (Kč / MJ) | Záruka  ( měsíce) | Zadaný parameter: | Popis: |
| Kancelářská židle | 5 | ks |  | 36 | smontované | Kancelářská židle černá se síťovinou na opěradle a opěrce hlavy, synchronní mechanismus,vzduchový bederní polštář v čalouněném opěráku LAS, několikanásobná aretace, nastavení síly protiváhy, výškově nastavitelné područky a bederní opěrka, flexibilní opěrka hlavy s nastavením výšky, 60mm kolečka s gumovou obručí, nosnost 120 kg, aretace zádové opěry  **Rozměry**  Šířka židle 67 cm  Výška sedáku min. 44 cm  Výška sedáku max. 49 cm  Hloubka sedáku min. 51 cm  Hloubka sedáku max. 51 cm  Hmotnost židle: 16.6 kg |
| Konferenční židle | 1 |  |  |  | smontované | Konferenční židle, stylové síťované opěradlo, stohovatelná, s područkami, polstrovaný sedák, stohovatelná  Výška sedáku: 475 mm  Hloubka sedáku: 465 mm  Šířka sedáku: 460 mm  Výška: 840 mm  Šířka: 545 mm  Hloubka: 530 mm  Barva: černá  Barva konstrukce: chrom  Nosnost: 110 kg  Hmotnost: 6,5 kg |
| Multisedák 4 místný | 6 | ks |  | 36 | smontované | Sedák a opěrák : plast  Konstrukce : kov  Barva : černá |
| Multisedák 3 místný | 1 | ks |  | 36 | smontované | Sedák a opěrák : plast  Konstrukce : kov  Barva : černá |
| Rohový zasedací stůl | 1 | ks |  | 36 | smontované | Rohový stůl 220 x 75,5 x 120 ( 80x60) cm, deska tl. 25 mm.  Stůl přístavný 100 x 75,5 x 60 cm, deska tl. 25 mm.  Stůl jednací se zakulaceným ukončením 160 x 75,5 x 150 cm.  Kontejner na kolečkách, rozm. 40 x 60 x 60 cm, centrální zámek.  Dezén LTD akát, podnoží RAL 9006 hliníkově šedá  Výkres přílohou. |
| Skříň policová na šanony | 1 | ks |  | 36 | smontované | Výška polic max. 40 cm, 5 x dveře v hliníkových rámech, posuvné, vodící hliníkové kolejnice.  Rozměry:š. 450 cm x v. 250 cm x hl. 45 cm  Dezén LTD akát. |
| Dílenská policová skříň na nářadí | 2 | ks |  | 36 | smontované | Počet polic: 4, nosnost police 80 kg, police jsou výškově přestavitelné v krocích po 45 mm  Svařovaná, plech o síle 0,9 mm  š.1200 x hl. 600 x v. 1950 mm  Dveře křídlové vyztuženy z vnitřní strany a jsou opatřeny rozvorovým zámkem s tříbodovým mechanizmem. Zámek se 2 klíči.  Povrchová úprava skříně je provedena práškovým vypalovacím lakem.  Barva je šedá RAL 7035 |