|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Název zboží | Množství | Jednotka( MJ) | Jednotková cena bez DPH (Kč / MJ) | Záruka ( měsíce) | Zadaný parameter: | Popis: |
| Kancelářská židle | 5 | ks |  | 36 | smontované | Kancelářská židle černá se síťovinou na opěradle a opěrce hlavy, synchronní mechanismus,vzduchový bederní polštář v čalouněném opěráku LAS, několikanásobná aretace, nastavení síly protiváhy, výškově nastavitelné područky a bederní opěrka, flexibilní opěrka hlavy s nastavením výšky, 60mm kolečka s gumovou obručí, nosnost 120 kg, aretace zádové opěry**Rozměry**Šířka židle 67 cmVýška sedáku min. 44 cmVýška sedáku max. 49 cmHloubka sedáku min. 51 cmHloubka sedáku max. 51 cmHmotnost židle: 16.6 kg |
| Konferenční židle | 1 |  |  |  | smontované | Konferenční židle, stylové síťované opěradlo, stohovatelná, s područkami, polstrovaný sedák, stohovatelnáVýška sedáku: 475 mmHloubka sedáku: 465 mmŠířka sedáku: 460 mmVýška: 840 mmŠířka: 545 mmHloubka: 530 mmBarva: černáBarva konstrukce: chromNosnost: 110 kgHmotnost: 6,5 kg |
| Multisedák 4 místný | 6 | ks |  | 36 | smontované | Sedák a opěrák : plastKonstrukce : kovBarva : černá |
| Multisedák 3 místný | 1 | ks |  | 36 | smontované | Sedák a opěrák : plastKonstrukce : kovBarva : černá |
| Rohový zasedací stůl | 1 | ks |  | 36 | smontované | Rohový stůl 220 x 75,5 x 120 ( 80x60) cm, deska tl. 25 mm.Stůl přístavný 100 x 75,5 x 60 cm, deska tl. 25 mm.Stůl jednací se zakulaceným ukončením 160 x 75,5 x 150 cm.Kontejner na kolečkách, rozm. 40 x 60 x 60 cm, centrální zámek.Dezén LTD akát, podnoží RAL 9006 hliníkově šedáVýkres přílohou. |
| Skříň policová na šanony | 1 | ks |  | 36 | smontované | Výška polic max. 40 cm, 5 x dveře v hliníkových rámech, posuvné, vodící hliníkové kolejnice.Rozměry:š. 450 cm x v. 250 cm x hl. 45 cmDezén LTD akát. |
| Dílenská policová skříň na nářadí | 2 | ks |  | 36 | smontované | Počet polic: 4, nosnost police 80 kg, police jsou výškově přestavitelné v krocích po 45 mmSvařovaná, plech o síle 0,9 mmš.1200 x hl. 600 x v. 1950 mmDveře křídlové vyztuženy z vnitřní strany a jsou opatřeny rozvorovým zámkem s tříbodovým mechanizmem. Zámek se 2 klíči. Povrchová úprava skříně je provedena práškovým vypalovacím lakem.Barva je šedá RAL 7035 |